**ΔΙΠΟΛΙΚΕΣ ΛΑΒΙΔΕΣ ΔΙΑΘΕΡΜΙΑΣ MΙΑΣ ΧΡΗΣΗΣ**

**ΔΙΠΟΛΙΚΗ ΛΑΒΙΔΑ ΔΙΑΘΕΡΜΙΑΣ MΙΑΣ ΧΡΗΣΗΣ ΤΥΠΟΥ YASARGIL**

* Να διαθέτει αντικολλητικη τεχνολογία στα άκρα.
* Η λαβίδα να είναι κατασκευασμένη σε όλο το μήκος της από το ίδιο αντικολλητικο υλικό, ώστε να αυξάνει την απόδοση της ακόμη και στα πιο απαιτητικά σημεία του χειρουργικού πεδίου.
* Να διαθέτει εργονομική λαβή με ειδική σχεδίαση τύπου yasargil, σε σχήμα bayonet.
* Με μήκος 7’’,8",9" και άκρο 0,5mm, 1.0mm, 1,5mm.
* Να διατίθεται σε αποστειρωμένη συσκευασία, μιας χρήσης.
* Να διατίθεται ξεχωριστά, σε μεμονωμένη αποστειρωμένη συσκευασία, το καλώδιο σύνδεσης της διπολικής διαθερμίας, μιας χρήσης, με άκρα σύνδεσης τύπου “banana” 4mm και λειτουργικού μήκους 3m.
* Απαραίτητη η κατάθεση δείγματος επι ποινής αποκλεισμού.

 **Όλα τα παράνω είδη να είναι συμβατά και να συνοδεύονται από γεννήτρια ραδιοχειρορυγικης – διπλης συχνοτητας** 4 ΜhZ και 0,6 MhZ**, με τα εξής χαρακτηριστικά:**

• H ΓΕΝΝΗΤΡΙΑ ΝΑ ΔΙΑΘΕΤΕΙ ΣΥΣΤΗΜΑ AUTOSTOP-AUTOSTART ΚΑΤΑ ΤΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΗΣ ΔΙΠΟΛΙΚΗΣ.

• H ΓΕΝΝΗΤΡΙΑ ΝΑ ΔΙΑΘΕΤΕΙ ΜΝΗΜΗ ΓΙΑ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ 5 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ.

• NA ΜΠΟΡΕΙ Ο ΧΡΗΣΤΗΣ ΤΗΣ ΓΕΝΝΗΤΡΙΑΣ ΝΑ ΚΑΘΟΡΙΖΕΙ ΤΟ ΠΛΗΘΟΣ ΤΩΝ ΠΑΛΜΩΝ (INTERVAL) ΚΑΘΩΣ ΚΑΙ ΤΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΤΟΥΣ (RF TIME), ΑΠΟ 10mSEC ΕΩΣ 30 SEC.