377953 ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΠΛΗΡΗ ΣΕΤ ΚΑΘΕΤΗΡΩΝ MIDLINES "Σετ περιφερικού φλεβικού καθετήρα (midline) δυναμικής έγχυσης, μέγιστης πίεσης 300psi και μέγιστης ροής 5ml/sec εισερχομένου από περιφερική φλέβα (βασιλική, κεφαλική, βραχιόνιο) από πολυουρεθάνη σταθερής διαμέτρου 3Fr μήκους έως 20cm η 4Fr μονού αυλού ή 5Fr διπλού αυλού, μήκους έως 20cm.

Το σετ τοποθέτησης να περιλαμβάνει εκτός του καθετήρα, 1 αποσχιζόμενο θηκάρι πάνω από διαστολέα, 1 ηχοανακλαστική βελόνα εισαγωγής 21Ga. x 7 εκ., 1 συρμάτινο οδηγό νιτινόλης διαμέτρου .018” και μήκους 45cm με ατραυματικά άκρα, 1 νυστέρι ασφαλείας #11, 1 ασφαλιζόμενο κύπελλο απόρριψης βελονών, 1 εργαλείο κοπής καθετήρα για να μειώνεται το μήκος του καθετήρα, 1 καπάκι για την προέκτασης του αυλού του καθετήρα, 1 συσκευή σταθεροποίησης καθετήρα χωρίς την χρήση ράμματος, 1 τουρνικέ, 1 χάρτινη μετροταινία για τη μέτρηση του μήκους του καθετήρα που απαιτείται και 1 σύριγγα 10 ml με άκρο Luer-Lock.

Να είναι PVC-free σε όλα τα μέρη του Latex-free και DEHP free, μιας χρήσεως αποστειρωμένοι."