[image: ][image: ethnosimo]                                             				                                                                                     ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                   
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ    
7Η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ                      
ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ “ΒΕΝΙΖΕΛΕΙΟ- ΠΑΝΑΝΕΙΟ ”
Λεωφ. Κνωσού, T.K. 71409 , Ηράκλειο Κρήτης, Τ.Θ. 44
     
ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ 
ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ ΓΙΑ ΨΥΚΤΙΚΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ

Η παρούσα αφορά την προμήθεια των παρακάτω εργαλείων για το τεχνικό προσωπικό και τις ανάγκες συντήρησης – επισκευής των ψυκτικών/κλιματιστικών εγκαταστάσεων του νοσοκομείου.

1. ΚΕΝΟΜΕΤΡΟ. Ηλεκτρονικό, ασύρματο κενόμετρο απόλυτης πίεσης, ακριβείας για τον έλεγχο κενού και τη δοκιμή πτώσης πίεσης. Με κατάλληλη σύνδεση για απευθείας τοποθέτηση στη βάνα service χωρίς εύκαμπτους σωλήνες. Με δυνατότητα σύνδεσης με κινητές συσκευές μέσω αντίστοιχης εφαρμογής, για την εμφάνιση των μετρήσεων. Με ανιχνευτή πίεσης συνδέσμου εργασίας, λειτουργία με μπαταρίες.   
Εύρος μέτρησης/πίεσης: 0 ... 26.66 mbar / 0÷ 20.000 microns, περίπου. Ακρίβεια ±10 microns + 10% της μετρ. τιμής (100 ... 1000 microns), Σύνδεση: 7/16" – UNF
Ενδεικτικός τύπος (ή ισοδύναμος): TESTO 552i
2. ΛΑΣΤΙΧΑ ΜΑΝΟΜΕΤΡΩΝ ΨΥΚΤΙΚΩΝ
Σετ λάστιχα μεταγγίσεως Freon (μπλε, κόκκινο, κίτρινο) 3Χ150cm, 1/4”, βιδωτά. Αντοχή σε πίεση λειτουργίας 800psi & θραύση στα 4000psi. Κατάλληλα για R32, R404a, R407 
Ενδεικτικός τύπος (ή ισοδύναμος): REFCO, CCL60


ΕΙΔΙΚΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ 
1. Η προσφορά θα συνοδεύεται από: 
· Τεχνικά φυλλάδια, πιστοποιητικό CE και λοιπά πιστοποιητικά ανά είδος.
· Πιστοποιητικά ποιότητας ISO 9001 της κάθε κατασκευάστριας εταιρείας καθώς και οποιοδήποτε άλλο πιστοποιητικό αφορά τα συγκεκριμένα είδη.
2. Τα είδη θα συνοδεύονται από οδηγίες χρήσης και τεχνικά εγχειρίδια. 
3. Εγγύηση καλής λειτουργίας 1 έτους.
4. Η παράδοση των υλικών θα γίνει στις αποθήκες του Νοσοκομείου εντός 5 ημερών από την έκδοση του Δελτίου Παραγγελίας.
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