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ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ    
7Η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ                      
ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ “ΒΕΝΙΖΕΛΕΙΟ- ΠΑΝΑΝΕΙΟ ”
Λεωφ. Κνωσού, T.K. 71409 , Ηράκλειο Κρήτης, Τ.Θ. 44
     
ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ 
ΕΙΔΩΝ ΓΙΑ ΨΥΚΤΙΚΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ

Η παρούσα αφορά την προμήθεια των παρακάτω ειδών για τις ανάγκες συντήρησης – επισκευής των ψυκτικών/κλιματιστικών εγκαταστάσεων του νοσοκομείου.

	Α/Α
	Περιγραφή
	Ποσότητα

	1
	Ασημοκόλληση με βόρακα. Σε βέργες, μπλε, με ασήμι (~25%). 
Ενδεικτικός τύπος (ή ισοδύναμος) : HARRIS.  
	Τεμάχια 10

	2
	Ταινία κλιματιστικού. Αυτοκόλλητη, PVC, λευκή, φαρδιά, 50mmΧ20m.
Ενδεικτικός τύπος (ή ισοδύναμος): HELIOS ή LOGO Tape.
	Τεμάχια 50

	3
	Λάστιχο αποχέτευσης κλιματιστικού. Διατομή Φ16, λευκό, σπιράλ σε κουλούρα 30 μέτρων.
	Μέτρα 150

	4
	Κάσα μανομέτρων ψυκτικών. Διπλή ηλεκτρονική κάσα μανομέτρων για γρήγορη και αξιόπιστη μέτρηση πίεσης. Άριστης ποιότητας κατασκευής, απλής χρήσης, εύκολης μεταφοράς σε πλαστική, ανθεκτική βαλίτσα. Αυτονομία μπαταρίας, ευκρινή, ψηφιακή, φωτιζόμενη οθόνη.
Κατάλληλη για ψυκτικά υγρά: R32, R410A, τουλάχιστον 
Με ενισχυμένα λάστιχα πλήρωσης 1/4”-5/16” 150cm, τουλάχιστον 
Ενδεικτικός τύπος (ή ισοδύναμος): Value VRM2-0101i
	Τεμάχιο 1

	5
	Λάστιχο πόρτας ψυγείου κουμπωτό, φαρδύ, 4 μαγνητών, λευκό για ανοξείδωτη πόρτα επαγγελματικού ψυγείου 66,5Χ173cm
	Τεμάχια 8

	6
	Κάσα μανομέτρων ψυκτικών. Διπλή κάσα αναλογικών μανομέτρων για γρήγορη και αξιόπιστη μέτρηση πίεσης. Άριστης ποιότητας κατασκευής, αντοχή σε μηχανικές καταπονήσεις απλής χρήσης. Σώμα αλουμινίου, μανόμετρο Φ80. 
Κατάλληλη για ψυκτικό υγρό: R134a, R404a τουλάχιστον.
Ενδεικτικός τύπος (ή ισοδύναμος): Mastercool Φ80 ή Value VMG-2
	Τεμάχιο 1





ΕΙΔΙΚΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ 
1. Η προσφορά θα συνοδεύεται από: 
· Τεχνικά φυλλάδια, πιστοποιητικό CE και λοιπά πιστοποιητικά ανά είδος.
· Πιστοποιητικά ποιότητας ISO 9001 της κάθε κατασκευάστριας εταιρείας.
2. Εγγύηση καλής λειτουργίας 2 ετών
3. Η παράδοση των υλικών θα γίνει στις αποθήκες του Νοσοκομείου εντός 5 ημερών από την έκδοση του Δελτίου Παραγγελίας.
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